安全设备清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 产品型号 | 产品说明 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 防火墙 |  | 性能参数：网络层吞吐量：3G，应用层吞吐量：600M，防病毒吞吐量：250M，IPS吞吐量：150M，全威胁吞吐量：130M，并发连接数：80万，HTTP新建连接数：1.8万，SSL VPN推荐用户数（单独购买）：不支持，SSL VPN最大用户数（单独购买）：不支持，SSL VPN最大理论加密流量（单独购买）：不支持，IPSec最大隧道数：1000，IPSec VPN吞吐量：60M，IPSec VPN最大接入数：1000，IPSec VPN加密速度：100M。硬件参数：规格：1U，内存大小：2G，硬盘容量：64G minisata SSD，电源：单电源，接口：6千兆电口。 | **1** | **套** |  |  |  |
| 2 | 日志审计 |  | 性能参数：默认包含主机审计许可证书数量：50，最大可扩展审计主机许可数：150，可用存储量：1TB（RAID1 模式），平均每秒处理日志数（eps）最大性能：1200。硬件参数：规格：2U，内存大小：8G，硬盘容量：64G minisata+1T SATA\*2，电源：单电源，接口：6千兆电口。(\*1台)； | **1** | **套** |  |  |  |
| 3 | OSM-堡垒机 |  | 性能参数：默认包含运维授权数：50，最大可扩展资产数：150，图形运维最大并发数：100，字符运维最大并发数：200。硬件参数：规格：1U，内存大小：4G，硬盘容量：1T SATA，电源：单电源，接口：6千兆电口。 | **1** | 套 |  |  |  |
| 4 | NIPS |  | 性能参数：网络层吞吐量：6Gbps，IPS吞吐量：650Mbps，并发连接数：1800000，新建连接数：60000。硬件参数：规格：1U，内存大小：4G，硬盘容量：64GB minisata SSD，电源：单电源，接口：6千兆电口+4千兆光口SFP。 | **1** | 套 |  |  |  |
| 5 | 交换机 |  | 光交换机，24个千兆SFP光口，4个千兆电口（复用），4个10G SFP+万兆光口；交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥108Mpps/126Mpps，支持全端口线速转发；支持NAC统一管理、统一查看状态、VLAN等配置管理；支持终端识别、终端准入、安全防护及安全画像可视；支持胖瘦一体化。 | **2** | **台** |  |  |  |
| 6 | 交换机 |  | 千兆交换机，24个10/100/1000Base-T自适应电口，4个千兆SFP光口；交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥96Mpps/126Mpps，支持全端口线速转发；支持NAC统一管理、统一查看状态、VLAN等配置管理；支持终端识别、终端准入、安全防护及安全画像可视；支持胖瘦一体化 | **12** | **台** |  |  |  |
|  | **合计：** |  | **（大写）：** | **小写：** |  |  |

限价：229000元