大屏显示设备清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 技术规格 | | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 解码器 |  |  | 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠  输入接口：支持一路VGA和一路DVI接入  输出接口：支持12路HDMI和6路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840\*2160@30HZ）  编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式；  封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式；  音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码；  解码能力：支持12路1200W，或24路800W，或36路500W，或60路300W，或96路1080P及以下分辨率同时实时解码；  画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示。  网络接口：2光口，2电口  音频接口：支持12路音频输出，1路对讲输入，1路对讲输出  串行接口：一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口  报警接口：8路报警输入，8路报警输出  产品尺寸：440mm(宽)×80mm(高)×311mm(深) | | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | LCD显示单元 |  |  | LCD液晶显示单元；LG面板  尺寸：55英寸；  分辨率：1920x1080；  视角：178°(水平)/ 178°(垂直)；  响应时间：8ms(G to G)；  对比度：1000:1；  亮度：500cd/㎡；  物理拼缝：1.8mm；  输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, CVBS × 1, USB × 1  输出接口：HDMI × 1, VGA × 1, CVBS × 1  控制接口：RS232 IN × 1，RS232 OUT × 1  可选配接口：3G SDI(输入×1、输出×1)、DP、HDbaseT、TVI(输入×1、输出×1)、网络源；  功耗：≤ 185 W；  电源要求：AC 100-240V～, 50/60Hz；  寿命：≥60000 小时；  工作温度和湿度：0℃～40℃，10%～90% RH（无冷凝水）;  外形尺寸：1211.54 (W) mm × 682.34 (H) mm × 67.35 (D) mm；  边框宽厚：1.3mm（左/上）,0.5mm（右/下）； | | 台 | 12 |  |  |  |
| 3 | LCD屏支架 | 定制气动前维护支架 |  | 前维护支架  仅壁挂专用；下单数量=行\*列，与屏幕数量相同。含屏厚度230-245mm  支架均采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度180-210度，涂层厚度80-100微米，对高防腐要求产品还可选择阴极电泳底漆工艺，防腐耐锈。  默认参数  颜色：黑色  弧度：0°  LOGO：无  表面处理：静电喷塑  材料：SPCC高强度钢板  厚度：160mm+屏厚 | | 组 | 12 |  |  |  |
|  | **合计：** |  | **（大写）：** | |  | | | **小写：** |  |  |

限价：180000元