**海阳市应急广播项目采购公告**

**询价文件**

采 购 人：河北长城新媒体科技有限公司

日 期: 2022年11月

**一、询价采购公告**

**一、项目概况：**

1.采购人名称：河北长城新媒体科技有限公司

2.项目名称：海阳市应急广播项目

3.项目预算金额：前端实施25万元、安全设备10万元、服务器设备7万元、电脑设备4万元。

4.采购方式：比价

5.采购内容：设备

6.项目实施地点、期限：运送至甲方指定地点，15天内完成设备供货。

**二、投标人资格要求：**

1.在中国境内依法注册的法人或其他经济组织，具有与本次招标内容相适应的经营范围和能力；

2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参与投标。

**三、投标文件递交：**

公告时间：2022年11月7日——2022年11月9日

开标时间：2022年11月10日 09：00

开标地点：河北互联网大厦A座

**四、联系方式：**

项目联系人：李先生 联系电话：18032662793

监督电话：0311-89863387

本公告发布媒体：长城网

**二、采购项目要求**

**一、采购内容**

设备及服务，详见清单

1. **采购要求**

1.前端实施

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 参数 |
| 1 | 前端实施 | 定制 | 点位 | 800 |  |  | 完成海阳市区域内800个点位的喇叭安装（含登高、接电接网等）确保前端喇叭顺利接入应急广播系统。 |
| 合计： | | | | | | | |

2.安全设备

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 参数 |
| 1 | 二级等保设备-防火墙 | 深信服 AF-1000-B1310 | 套 | 1 |  |  | 含首年测评费，详细清单与要求如下：  1、机架式设备，4GE电+2GE Combo,4GB内存,1交流电源.  2、2、支持路由、交换、混合、虚拟线工作模式；  3、支持基于源/目的地址、源/目的端口、用户、应用的策略路由，保证关键业务流量通过优质链路转发；  4、支持带宽管理、DDoS防御、APT防御、URL过滤、异常行为检测、病毒防护、网站访问审计、支持邮件内容审计功能。  5、支持手工链路聚合及LACP链路聚合，提供不少于11种的负载分担算法，灵活实现对聚合组内业务流量的负载分担。  6、支持智能DNS及DNS Docting功能，通过配置多条 DNS Doctoring实现内网资源服务器的负载均衡。  7、支持对即时通讯、社交网络、网络硬盘、网页邮箱、IM文件传输等应用类型以及HTTP/FTP/SMTP/POP3等标准协议进行检测，识别可执行文件、office文件、视频文件、图片文件、帮助文件、压缩文件、数据文件等超过50种文档类型的文件过滤。  8、内置数据防泄密引擎，实现对敏感数据的防护。支持识别的多种加密文件格式和压缩格式，支持识别Linux，Unix等非Winodws的文件类型；支持识别异常文件格式类型；支持识别自定义文件类型。  9、支持IPV4/IPV6双栈工作模式。  10、内置强大应用识别引擎，综合运用端口识别、行为识别、特征识别、关联识别等技术手段，准确识别传统应用如P2P、web应用、移动应用、云应用、加密应用等；内置独立应用识别特征库，总数2100种以上，支持应用特征库在线或本地更新，支持应用特征自定义；  11、支持至少2种专业反病毒厂商或研究机构的病毒特征库，符合等级保护相关标准对网关防病毒特征库和主机防病毒特征库异构的要求。 |
| 2 | 二级等保设备-日志审计系统 | 深信服SIP-Logger-A600 | 套 | 1 |  |  | 1.系统应为软硬一体化设备，1U机箱，配置6个千兆电口，配置2T硬盘满足日志存储需求。  2.系统应支持针对网络中各类安全产品、网络设备、服务器、中间件、数据库等产品进行日志收集和标准化。  3.事件查看支持对系统接入的原始事件/日志进行集中呈现，可查询、查看、导出各类安全事件/日志；  4.支持根据三权分立的原则和要求进行职、权分离，对系统本身进行分角色定义，如管理员只负责完成设备的初始配置，规则配置员只负责审计规则的建立，审计员只负责查看相关的审计结果；日志员只负责完成对系统本身的用户操作日志管理。  5.支持设置日志存储备份策略。包括系统日志保存期（天）、磁盘使用率百分比； |
| 3 | 二级等保设备-杀毒软件 | 深信服EDR | 套 | 1 |  |  | 网络防病毒系统服务端软件，提供防病毒策略管理、下发任务、病毒告警分析、报表等功能，可管理win系列客户端、Linux系列客户端，可安装在Windows2008R2及以上操作系统、Win7sp1、Win10或 centos7.0、Redhat7.0 及以上操作系统，要求配置至少10个服务器win客户端授权，40个客户端操作系统授权。  包含至少三年病毒库升级。 |
| 4 | 核心交换机 | 信锐安视aRS5300-28X-SI-24S | 台 | 2 |  |  | （1）采用企业级三层交换机；  （2）包转发率200Mpps，整机交换容量256Gbps；  （3）支持且配备冗余散热风扇；配备相应的理线架；  （4）支持28口10/100/1000TX(4COMBO)、2口SFP、2口SFP+；备2个万兆单模光模块、4个千兆单模光模块；支持IRF2技术，并配备相应堆叠模块和线缆；  （5）支持分布式设备管理，分布式链路聚合，分布式弹性路由；支持静态路由、VLAN、DHCP等技术； |
| 合计： | | | | | | | |

3.服务器设备

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 参数 |
| 1 | 服务器 | 浪潮NF5280M5 | 台 | 3 |  |  | 1)两颗CPU: 4210R（2.4G/10核20线程/13.75M/100W）；  2)内存：32G；  3)硬盘：3\*4T；  4) DVD光驱；1000Mbps双口网卡；  5) 750W热插拔双电源；  6）2U、19英寸机架式、上机架道轨； |
| 合计： | | | | | | | |

4.电脑设备

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 参数 |
| 1 | 电脑 | 联想M4000q | 台 | 7 |  |  | 1配置不低于：CPU-I5,8G内存 ,1T硬盘,2G独显,21寸显示器、键鼠套装。 |
| 合计： | | | | | | | |

**注：以上均为重要参数、指标，投标方投标内容低于采购要求的其投标无效。**

#### **三、响应文件构成**

（1）报价函、（2）营业执照复印件

#### **四、响应文件报送要求**

响应文件需加盖公章；若发现缺章、漏章、涂改等现象，响应文件视为无效；应将所有响应文件密封，并在封口处加盖公章作为骑缝章，开标前不得开封。

**附：响应文件**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 参数 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： | | | | | | | |

报价单位： （公章）

报价有效期：30天

日期：

**营业执照**

复印件需加盖公章