**项目采购要求**

1. **项目基本情况：**
2. 服务/货物采购内容：康保县新时代文明实践所装饰装修服务
3. 服务/货物采购要求：合同签订后90日内
4. **报价单：**

康保县怡安社区新时代文明实践所建设项目

|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：康保县怡安社区新时代文明实践所建设项目 | 第1页 共9页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量  单位 | 工程  数量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 |
|  |  | 一层 |  |  |  |  |  |
|  |  | 800\*800玻化地砖 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011102003001 | 800\*800玻化地砖 | 1.预拌细石混凝土在硬基层上找平层30mm 2.800\*800玻化地砖 | m2 | 76.000 |  |  |
|  |  | 分部小计[800\*800玻化地砖] |  |  |  |  |  |
|  |  | 吊顶 |  |  |  |  |  |
| 2 | 011302001001 | 顶面黑色涂料 | 1.刮腻子2遍 2.乳胶漆两遍 | m2 | 65.000 |  |  |
| 3 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 1.CS60主龙骨@1200 2.CS60覆面龙骨@300 3.9.5mm厚石膏板 4.白色无机涂料 | m2 | 28.240 |  |  |
| 4 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.50\*100木色铝方通@120 | m2 | 37.120 |  |  |
| 5 | 030412001002 | 射灯 |  | 套 | 28.000 |  |  |
| 6 | 030412001001 | 定制灯具 |  | 套 | 11.000 |  |  |
|  |  | 分部小计[吊顶] |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-LM-01-1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 011207001002 | 木饰面 | 1.墙面木饰面 | m2 | 6.000 |  |  |
| 8 | 011207002028 | 墙面白色乳胶漆 | 1.刮腻子2遍 2.乳胶漆两遍 | m2 | 11.625 |  |  |
| 9 | 011207001045 | 广告图片制作 | 1.15mm厚pvc板 雕刻造型 uv喷绘画面 | m2 | 2.300 |  |  |
| 10 | 011508001001 | 发光大字定制抬头 |  | 个 | 4.000 |  |  |
| 11 | 011304001011 | 成品灯槽 | 1.成品灯槽，15厚木基层制作框架 2.内置12VLED灯带，白光 3.3厚白色亚克力 | m | 7.500 |  |  |
| 12 | 011207001046 | 墙面装饰板 | 1.油画布 | m2 | 2.000 |  |  |
| 13 | 011105006001 | 踢脚线 | 1.15厚木基层面 2.1.0厚不锈钢踢脚线 | m2 | 0.475 |  |  |
| 14 | 011207001003 | 造型隔断 | 1.C75轻钢龙骨横向@400竖向@600 2.双面9.5mm厚石膏板 3.15mm厚防火阻燃板 | m2 | 14.500 |  |  |
|  |  | 分部小计[1-LM-01-1] |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-LM-01-2 |  |  |  |  |  |
| 15 | 011207002027 | 墙面白色乳胶漆 | 1.刮腻子2遍 2.乳胶漆两遍 | m2 | 4.529 |  |  |
| 16 | 011105006002 | 踢脚线 | 1.15厚木基层面 2.1.0厚不锈钢踢脚线 | m2 | 0.121 |  |  |
| 17 | 011207001004 | 定制书柜 | 1.15mm厚生态免漆板 | m2 | 17.200 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| / | / | 本页小计 | / | / | / | / |  |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：康保县怡安社区新时代文明实践所建设项目 | 第2页 共9页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量  单位 | 工程  数量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 |
| 18 | 011207001047 | 造型隔断 | 1.C75轻钢龙骨横向@400竖向@600 2.双面9.5mm厚石膏板 3.15mm厚防火阻燃板 | m2 | 23.300 |  |  |
| 19 | 010801001002 | 木质门 | 1.门代号及洞口尺寸:0.88\*2.14 | 樘 | 1.000 |  |  |
|  |  | 分部小计[1-LM-01-2] |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-LM-02-3 |  |  |  |  |  |
| 20 | 011207001005 | 50\*100木色铝方通@120 |  | m2 | 4.872 |  |  |
| 21 | 011508001002 | 发光大字定制 |  | 个 | 6.000 |  |  |
| 22 | 011207001048 | 墙面装饰板 | 1.油画布 | m2 | 14.000 |  |  |
| 23 | 011207001049 | 广告图片制作 | 1.15mm厚pvc板 雕刻造型 uv喷绘画面 | m2 | 4.500 |  |  |
| 24 | 011105006003 | 踢脚线 | 1.15厚木基层面 2.1.0厚不锈钢踢脚线 | m2 | 0.520 |  |  |
| 25 | 011207001050 | 造型隔断 | 1.C75轻钢龙骨横向@400竖向@600 2.双面9.5mm厚石膏板 3.15mm厚防火阻燃板 | m2 | 18.000 |  |  |
|  |  | 分部小计[1-LM-02-3] |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-LM-02-4 |  |  |  |  |  |
| 26 | 011508001003 | 发光大字定制 |  | 个 | 6.000 |  |  |
| 27 | 011207001007 | 50\*100木色铝方通@120 |  | m2 | 1.338 |  |  |
| 28 | 011207002026 | 墙面白色乳胶漆 | 1.刮腻子2遍 2.乳胶漆两遍 | m2 | 1.338 |  |  |
| 29 | 011207001051 | 木饰面 | 1.墙面木饰面 | m2 | 5.000 |  |  |
| 30 | 011207001052 | 墙面装饰板 | 1.油画布 | m2 | 14.000 |  |  |
| 31 | 011105006004 | 踢脚线 | 1.15厚木基层面 2.1.0厚不锈钢踢脚线 | m2 | 0.480 |  |  |
| 32 | 011304001012 | 成品灯槽 | 1.成品灯槽，15厚木基层制作框架 2.内置12VLED灯带，白光 3.3厚白色亚克力 | m | 9.800 |  |  |
| 33 | 011207001053 | 造型隔断 | 1.C75轻钢龙骨横向@400竖向@600 2.双面9.5mm厚石膏板 3.15mm厚防火阻燃板 | m2 | 14.500 |  |  |
| 34 | 011508001012 | 水晶大字定制 | 1.8mm厚水晶板 加 2mm厚亚克力 | 个 | 54.000 |  |  |
|  |  | 分部小计[1-LM-02-4] |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-LM-03-5 |  |  |  |  |  |
| 35 | 011508001004 | 发光大字定制 |  | 个 | 14.000 |  |  |
| / | / | 本页小计 | / | / | / | / |  |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：康保县怡安社区新时代文明实践所建设项目 | 第3页 共9页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量  单位 | 工程  数量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 |
| 36 | 011207001054 | 墙面装饰板 | 1.18mm厚pvc板 雕刻造型 uv喷绘画面 | m2 | 1.800 |  |  |
| 37 | 011207001055 | 墙面装饰板 | 1.15mm厚pvc板 雕刻造型 uv喷绘画面 | m2 | 9.800 |  |  |
| 38 | 011207002009 | 墙面白色乳胶漆 | 1.刮腻子2遍 2.乳胶漆两遍 | m2 | 21.514 |  |  |
| 39 | 011304001001 | 成品灯槽 | 1.成品灯槽，15厚木基层制作框架 2.内置12VLED灯带，白光 3.3厚白色亚克力 | m | 30.560 |  |  |
| 40 | 011105006005 | 踢脚线 | 1.15厚木基层面 2.1.0厚不锈钢踢脚线 | m2 | 0.690 |  |  |
| 41 | 011207001012 | 仿木纹扣边装饰条 | 1.铝合金扣边收口条 | m | 31.500 |  |  |
|  |  | 分部小计[1-LM-03-5] |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-LM-03-6 |  |  |  |  |  |
| 42 | 011508001005 | 发光大字定制 |  | 个 | 15.000 |  |  |
| 43 | 011207001056 | 广告图片制作 | 1.15mm厚pvc板 雕刻造型 uv喷绘画面 | m2 | 2.200 |  |  |
| 44 | 011207002025 | 墙面白色乳胶漆 | 1.刮腻子2遍 2.乳胶漆两遍 | m2 | 10.000 |  |  |
| 45 | 011304001005 | 成品灯槽 | 1.成品灯槽，15厚木基层制作框架 2.内置12VLED灯带，白光 3.3厚白色亚克力 | m | 37.160 |  |  |
| 46 | 011207001057 | 木饰面 | 1.墙面木饰面 | m2 | 8.000 |  |  |
| 47 | 011105006006 | 踢脚线 | 1.15厚木基层面 2.1.0厚不锈钢踢脚线 | m2 | 0.600 |  |  |
| 48 | 011207001058 | 造型隔断 | 1.C75轻钢龙骨横向@400竖向@600 2.双面9.5mm厚石膏板 3.15mm厚防火阻燃板 | m2 | 22.000 |  |  |
| 49 | 011508001013 | 水晶小字定制 | 1.8mm厚水晶板 加 2mm厚亚克力 | 个 | 180.000 |  |  |
| 50 | 011207001059 | 墙面装饰板 | 1.油画布 | m2 | 8.000 |  |  |
|  |  | 分部小计[1-LM-03-6] |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-LM-04-7 |  |  |  |  |  |
| 51 | 011508001006 | 发光大字定制 |  | 个 | 2.000 |  |  |
| 52 | 011207001017 | 50\*100木色铝方通@120 |  | m2 | 2.422 |  |  |
| 53 | 011304001013 | 成品灯槽 | 1.成品灯槽，15厚木基层制作框架 2.内置12VLED灯带，白光 3.3厚白色亚克力 | m | 8.700 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| / | / | 本页小计 | / | / | / | / |  |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：康保县怡安社区新时代文明实践所建设项目 | 第4页 共9页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量  单位 | 工程  数量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 |
| 54 | 011207001060 | 造型隔断 | 1.C75轻钢龙骨横向@400竖向@600 2.双面9.5mm厚石膏板 3.15mm厚防火阻燃板 | m2 | 8.800 |  |  |
| 55 | 011207001061 | 墙面装饰板 | 1.15mm厚pvc板 雕刻造型 uv喷绘画面 | m2 | 1.600 |  |  |
| 56 | 011105006007 | 踢脚线 | 1.15厚木基层面 2.1.0厚不锈钢踢脚线 | m2 | 0.300 |  |  |
| 57 | 011207001062 | 墙面装饰板 | 1.1油画布 | m2 | 5.600 |  |  |
| 58 | 011508001019 | 水晶小字定制 | 1.8mm厚水晶板 加 2mm厚亚克力 | 个 | 31.000 |  |  |
|  |  | 分部小计[1-LM-04-7] |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-LM-04-8 |  |  |  |  |  |
| 59 | 011508001007 | 水晶小字定制 | 1.8mm厚水晶板 加 2mm厚亚克力 | 块 | 32.000 |  |  |
| 60 | 011207001063 | 造型隔断 | 1.C75轻钢龙骨横向@400竖向@600 2.双面9.5mm厚石膏板 3.15mm厚防火阻燃板 | m2 | 8.800 |  |  |
| 61 | 011207001064 | 墙面装饰板 | 1.15mm厚pvc板 雕刻造型 uv喷绘画面 | m2 | 6.000 |  |  |
| 62 | 011207002024 | 墙面白色乳胶漆 | 1.刮腻子2遍 2.乳胶漆两遍 | m2 | 3.500 |  |  |
| 63 | 011304001014 | 成品灯槽 | 1.成品灯槽，15厚木基层制作框架 2.内置12VLED灯带，白光 3.3厚白色亚克力 | m | 8.560 |  |  |
| 64 | 011207001065 | 木饰面 | 1.墙面木饰面 | m2 | 4.000 |  |  |
| 65 | 011105006008 | 踢脚线 | 1.15厚木基层面 2.1.0厚不锈钢踢脚线 | m2 | 0.300 |  |  |
|  |  | 分部小计[1-LM-04-8] |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-LM-04-9 |  |  |  |  |  |
| 66 | 010808004001 | 金属门套 | 1.窗代号及洞口尺寸:0.9\*2 2.15厚木基层饰面 | m | 4.900 |  |  |
| 67 | 011508001008 | 发光大字定制 |  | 个 | 8.000 |  |  |
| 68 | 011508001009 | 发光小字定制 |  | 个 | 7.000 |  |  |
| 69 | 011207001066 | 广告图片制作 | 1.15mm厚pvc板 雕刻造型 uv喷绘画面 | m2 | 1.500 |  |  |
| 70 | 011207001067 | 木饰面 | 1.墙面木饰面 | m2 | 3.200 |  |  |
| 71 | 011304001015 | 成品灯槽 | 1.成品灯槽，15厚木基层制作框架 2.内置12VLED灯带，白光 3.3厚白色亚克力 | m | 6.400 |  |  |
| 72 | 011207002016 | 墙面白色乳胶漆 | 1.刮腻子2遍 2.乳胶漆两遍 | m2 | 4.800 |  |  |
| / | / | 本页小计 | / | / | / | / |  |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：康保县怡安社区新时代文明实践所建设项目 | 第5页 共9页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量  单位 | 工程  数量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 |
| 73 | 011105006009 | 踢脚线 | 1.15厚木基层面 2.1.0厚不锈钢踢脚线 | m2 | 0.350 |  |  |
| 74 | 010801001003 | 木质门 | 1.1.门代号及洞口尺寸:0.9\*2 | 樘 | 1.000 |  |  |
| 75 | 011207001068 | 造型隔断 | 1.C75轻钢龙骨横向@400竖向@600 2.双面9.5mm厚石膏板 3.15mm厚防火阻燃板 | m2 | 10.000 |  |  |
|  |  | 分部小计[1-LM-04-9] |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-LM-05-10 |  |  |  |  |  |
| 76 | 011207002029 | 墙面白色乳胶漆 | 1.刮腻子2遍 2.乳胶漆两遍 | m2 | 41.200 |  |  |
| 77 | 010807006001 | 12厚钢化玻璃窗 | 1.铝合金玻璃隔断  | m2 | 27.440 |  |  |
| 78 | 011508001010 | 水晶大字定制 | 1.8mm厚水晶板 加 2mm厚亚克力 | 个 | 8.000 |  |  |
| 79 | 011207001026 | 墙面装饰板 | 1.1.5厚生态免漆板 | m2 | 4.000 |  |  |
| 80 | 011207001069 | 墙面装饰板 | 1.15mm厚pvc板 雕刻造型 uv喷绘画面 | m2 | 2.400 |  |  |
| 81 | 011207001027 | 50\*100木色铝方通@120 |  | m2 | 6.620 |  |  |
| 82 | 011304001016 | 成品灯槽 | 1.成品灯槽，15厚木基层制作框架 2.内置12VLED灯带，白光 3.3厚白色亚克力 | m | 7.170 |  |  |
| 83 | 011105006010 | 踢脚线 | 1.15厚木基层面 2.1.0厚不锈钢踢脚线 | m2 | 1.150 |  |  |
| 84 | 010808004002 | 金属门套 | 1.窗代号及洞口尺寸:0.9\*2.1 2.15厚木基层饰面 | m | 5.100 |  |  |
| 85 | 011508001015 | 发光大字定制 |  | 个 | 16.000 |  |  |
| 86 | 011508001016 | 立体字大字 | 1.泡沫字加pvc喷漆  | 个 | 12.000 |  |  |
| 87 | 011207001070 | 造型隔断 | 1.C75轻钢龙骨横向@400竖向@600 2.双面9.5mm厚石膏板 3.15mm厚防火阻燃板 | m2 | 11.000 |  |  |
| 88 | 011508001020 | 水晶小字定制 | 1.8mm厚水晶板 加 2mm厚亚克力 | 个 | 36.000 |  |  |
|  |  | 分部小计[1-LM-05-10] |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-LM-06-11 |  |  |  |  |  |
| 89 | 010807006002 | 12厚钢化玻璃窗 | 1.铝合金玻璃隔断  | m2 | 16.300 |  |  |
| 90 | 011207002030 | 墙面白色乳胶漆 | 1.刮腻子2遍 2.乳胶漆两遍 | m2 | 40.000 |  |  |
| 91 | 011105006011 | 踢脚线 | 1.15厚木基层面 2.1.0厚不锈钢踢脚线 | m2 | 0.960 |  |  |
|  |  | 分部小计[1-LM-06-11] |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| / | / | 本页小计 | / | / | / | / |  |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：康保县怡安社区新时代文明实践所建设项目 | 第6页 共9页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量  单位 | 工程  数量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 |
|  |  | 分部小计[一层] |  |  |  |  |  |
|  |  | 二层 |  |  |  |  |  |
|  |  | 800\*800玻化地砖 |  |  |  |  |  |
| 92 | 011102003002 | 800\*800玻化地砖 | 1.预拌细石混凝土在硬基层上找平层30mm 2.800\*800玻化地砖 | m2 | 76.100 |  |  |
|  |  | 分部小计[800\*800玻化地砖] |  |  |  |  |  |
|  |  | 吊顶 |  |  |  |  |  |
| 93 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1.CS60主龙骨@1200 2.CS60覆面龙骨@300 3.9.5mm厚石膏板 4.白色无机涂料 | m2 | 16.840 |  |  |
| 94 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1.600\*600矿棉吊顶 | m2 | 59.000 |  |  |
| 95 | 030412001003 | 筒灯 |  | 套 | 6.000 |  |  |
| 96 | 030412001004 | 定制灯具 |  | 套 | 10.000 |  |  |
|  |  | 分部小计[吊顶] |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-LM-01-1 |  |  |  |  |  |
| 97 | 011207002031 | 墙面白色乳胶漆 | 1.刮腻子2遍 2.乳胶漆两遍 | m2 | 16.200 |  |  |
| 98 | 011105006012 | 踢脚线 | 1.15厚木基层面 2.1.0厚不锈钢踢脚线 | m2 | 0.550 |  |  |
| 99 | 011207001071 | 墙面装饰板 | 1.15mm厚pvc板 雕刻造型 uv喷绘画面 | m2 | 4.000 |  |  |
| 100 | 011508001018 | 水晶大字定制 | 1.8mm厚水晶板 加 2mm厚亚克力 | 个 | 9.000 |  |  |
| 101 | 011207001072 | 造型隔断 | 1.C75轻钢龙骨横向@400竖向@600 2.双面9.5mm厚石膏板 3.15mm厚防火阻燃板 | m2 | 16.200 |  |  |
|  |  | 分部小计[2-LM-01-1] |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-LM-01-2 |  |  |  |  |  |
| 102 | 011105006013 | 踢脚线 | 1.15厚木基层面 2.1.0厚不锈钢踢脚线 | m2 | 0.550 |  |  |
|  |  | 分部小计[2-LM-01-2] |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-LM-02-3 |  |  |  |  |  |
| 103 | 010805006001 | 定制成品玻璃门 | 1.门代号及洞口尺寸:0.98\*2.14 | m2 | 2.097 |  |  |
| 104 | 010807006004 | 12厚钢化玻璃窗 | 1.铝合金玻璃隔断  | m2 | 10.365 |  |  |
| 105 | 011105006014 | 踢脚线 | 1.15厚木基层面 2.1.0厚不锈钢踢脚线 | m2 | 0.460 |  |  |
|  |  | 分部小计[2-LM-02-3] |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-LM-02-4 |  |  |  |  |  |
| / | / | 本页小计 | / | / | / |  |  |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：康保县怡安社区新时代文明实践所建设项目 | 第7页 共9页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量  单位 | 工程  数量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 |
| 106 | 011207002032 | 墙面白色乳胶漆 | 1.刮腻子2遍 2.乳胶漆两遍 | m2 | 20.670 |  |  |
| 107 | 011105006015 | 踢脚线 | 1.15厚木基层面 2.1.0厚不锈钢踢脚线 | m2 | 0.700 |  |  |
|  |  | 分部小计[2-LM-02-4] |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-LM-03-5 |  |  |  |  |  |
| 108 | 011207002033 | 墙面白色乳胶漆 | 1.刮腻子2遍 2.乳胶漆两遍 | m2 | 18.573 |  |  |
| 109 | 011105006016 | 踢脚线 | 1.15厚木基层面 2.1.0厚不锈钢踢脚线 | m2 | 0.700 |  |  |
| 110 | 011207001073 | 墙面装饰板 | 1.15mm厚pvc板 雕刻造型 uv喷绘画面 | m2 | 4.230 |  |  |
| 111 | 010801002001 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸:0.98\*2.14 | 樘 | 1.000 |  |  |
|  |  | 分部小计[2-LM-03-5] |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-LM-03-6 |  |  |  |  |  |
| 112 | 011207002034 | 墙面白色乳胶漆 | 1.刮腻子2遍 2.乳胶漆两遍 | m2 | 14.940 |  |  |
| 113 | 011105006017 | 踢脚线 | 1.15厚木基层面 2.1.0厚不锈钢踢脚线 | m2 | 0.500 |  |  |
| 114 | 011207001074 | 造型隔断 | 1.C75轻钢龙骨横向@400竖向@600 2.双面9.5mm厚石膏板 3.15mm厚防火阻燃板 | m2 | 14.940 |  |  |
|  |  | 分部小计[2-LM-03-6] |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计[二层] |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢结构 |  |  |  |  |  |
| 115 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 132.900 |  |  |
| 116 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 | m3 | 116.970 |  |  |
| 117 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:素土 2.运距:5KM | m3 | 15.930 |  |  |
| 118 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 2.670 |  |  |
| 119 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 7.690 |  |  |
| 120 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 2.370 |  |  |
| 121 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 3.200 |  |  |
| 122 | 010505003001 | 平板 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 8.240 |  |  |
| 123 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10以内 一级钢 | t | 0.659 |  |  |
| / | / | 本页小计 | / | / | / |  |  |
|
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：康保县怡安社区新时代文明实践所建设项目 | 第8页 共9页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量  单位 | 工程  数量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 |
| 124 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10~Φ20一级钢 | t | 0.469 |  |  |
| 125 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10~Φ20 三级钢 | t | 0.262 |  |  |
| 126 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1.构件名称:预埋件 | t | 0.166 |  |  |
| 127 | 010604001001 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格:Q345B 2.防火要求 | t | 3.983 |  |  |
| 128 | 010603002001 | 空腹钢柱 | 1.钢材品种、规格:Q345B | t | 1.212 |  |  |
| 129 | 010605001001 | 钢板楼板 |  | m2 | 68.665 |  |  |
|  |  | 分部小计[钢结构] |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 130 | 011507002002 | 垃圾清运及保洁成品保护 |  | 项 | 1.000 |  |  |
| 131 | 011501001002 | 便民柜 | 1.定制 | 个 | 1.000 |  |  |
| 132 | 011501001001 | 服务台 | 1.定制3500\*600\*750mm | 个 | 1.000 |  |  |
| 133 | 011501006004 | 椅子 | 1.定制 | 张 | 12.000 |  |  |
| 134 | 011501006003 | 休闲桌 | 1.定制 | 张 | 2.000 |  |  |
| 135 | 011501006005 | 三人沙发 | 1.定制 | 个 | 2.000 |  |  |
| 136 | 011501006006 | 二人沙发 | 1.定制 | 个 | 1.000 |  |  |
| 137 | 011501006007 | 茶几 | 1.定制 | 个 | 1.000 |  |  |
| 138 | 011501006001 | 办公桌 | 1.定制 | 张 | 6.000 |  |  |
| 139 | 011501006008 | 桌底文件矮柜 | 1.定制 | 张 | 6.000 |  |  |
| 140 | 011501006002 | 椅子 | 1.定制 | 张 | 6.000 |  |  |
| 141 | 010810001001 | 窗帘 | 1.百叶窗帘 | m2 | 53.000 |  |  |
|  |  | 分部小计[其他] |  |  |  |  |  |
|  |  | 可移动广告展示架 |  |  |  |  |  |
| 142 | 011508B01001 | 可移动广告展示架 | 1.广告11 2.4.115\*2.1 | 项 | 4.000 |  |  |
|  |  | 分部小计[可移动广告展示架] |  |  |  |  |  |
|  |  | 电气 |  |  |  |  |  |
| 143 | 030404017001 | 技术电箱 | 1.离地高度1400MM | 台 | 1.000 |  |  |
| 144 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:墙身五孔插座 | 个 | 14.000 |  |  |
| 145 | 030502012001 | 墙身网络插座（外网） | 1.CAT6六类网线 2.底边距地0.3米 | 个 | 12.000 |  |  |
| 146 | 030502012002 | 墙身网络插座（内网） | 1.CAT6六类网线 2.底边距地0.3米 | 个 | 9.000 |  |  |
| 147 | 030502012003 | 墙身电话插座 | 1.CAT6六类网线 2.底边距地0.3米 | 个 | 5.000 |  |  |
| 148 | 030502012004 | 视频数据线接口 | 1.HDM1 2.距地1.4米 | 个 | 3.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| / | / | 本页小计 | / | / | / |  |  |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：康保县怡安社区新时代文明实践所建设项目 | 第9页 共9页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量  单位 | 工程  数量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 |
| 149 | 030502012005 | 无线路由器（外网） | 1.CAT6六类网线 2.天花内藏 | 个 | 2.000 |  |  |
| 150 | 030502005001 | rvv两芯护套线 | 1.RVV两芯1.5平护套线 | m | 300.000 |  |  |
| 151 | 030401002001 | 400W变压器 |  | 台 | 6.000 |  |  |
| 152 | 030502005002 | bv2.5平方单股线 | 1.bv2.5平方单股线 | m | 600.000 |  |  |
| 153 | 030502005003 | bv4平方单股线 | 1.bv4平方单股线 | m | 300.000 |  |  |
| 154 | 030502008001 | 20KBG管 | 1.20KBG管 | m | 120.000 |  |  |
| 155 | 030502008002 | 网线 | 1.六类网线 | m | 200.000 |  |  |
| 156 | 040801029001 | 单联开关 |  | 个 | 3.000 |  |  |
| 157 | 040801029002 | 双联开关 |  | 个 | 2.000 |  |  |
| 158 | 040801029003 | 三联开关 |  | 个 | 1.000 |  |  |
| 159 | 040801029004 | 四联开关 |  | 个 | 2.000 |  |  |
|  |  | 分部小计[电气] |  |  |  |  |  |
| / | / | 本页小计 | / | / | / |  |  |
| / | / | 合 计 | / | / | / |  |  |

|  |
| --- |
| **单价措施项目工程量清单与计价表** |
| 工程名称：康保文明实践所项目 | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 |
|  |  |  脚手架工程 |  |  |  |  |  |
| 13 | 011701003001 | 内墙面装饰脚手架 |  | m2 | 397.760 |  |  |
| 14 | 011701003002 | 简易脚手架 | 1.天棚 | m2 | 165.600 |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  |  |  混凝土模板及支架 |  |  |  |  |  |
| 15 | 011702020001 | 垫层模板 |  | m2 | 26.580 |  |  |
| 16 | 011702001001 | 基础模板 | 1.基础类型:独立基础 | m2 | 12.630 |  |  |
| 17 | 011702002001 | 矩形柱模板 |  | m2 | 12.100 |  |  |
| 18 | 011702005001 | 基础梁模板 |  | m2 | 25.220 |  |  |
| 19 | 011702016001 | 平板模板 |  | m2 | 4.020 |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |
| / | / | 本页小计 | / | / | / |  |  |
| / | / | 合 计 | / | / | / |  |  |

|  |
| --- |
| **总价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：康保县怡安社区新时代文明实践所建设项目 | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 金额(元) |
| 1 安全生产、文明施工费 |
| 1 | 011707001001 | 安全生产、文明施工费 |  |
|  | / | 小计 |  |
| 2 其他总价措施项目 |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |
| 3 | 011707004001 | 二次搬运费 |  |
| 4 | 011707007001 | 成品保护费 |  |
| 5 | 011707B01001 | 冬季施工增加费 |  |
| 6 | 011707B02001 | 雨季施工增加费 |  |
| 7 | 011707B03001 | 生产工具用具使用费 |  |
| 8 | 011707B04001 | 检验试验配合费 |  |
| 9 | 011707B05001 | 工程定位复测、场地清理费 |  |
| 10 | 011707B06001 | 临时停水、停电费 |  |
| 11 | 011707B07001 | 土建工程施工与生产同时进行增加费 |  |
| 12 | 011707B08001 | 在有害身体健康的环境中施工降效增加费 |  |
|  | / | 小计 |  |

|  |
| --- |
| **主要材料、设备明细表** |
| 工程名称：康保县怡安社区新时代文明实践所建设项目 | 第1页 共1页 |
| 序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注 |
| 1 |  | 材料 | / | / | / | / | / |  |
| 1.1 | DA1-0029 | 乳胶漆 |  | kg | 90.3801 |  |  |  |
| 1.2 | KA9-0003 | 9.5厚双面石膏板 | 防火 | ㎡ | 47.2500 |  |  |  |
| 1.3 | KF2-0313 | 50\*100木色铝方通@120 |  | ㎡ | 53.3460 |  |  |  |
| 1.4 | ZA1-0002 | 水 |  | m3 | 11.0949 |  |  |  |
| 1.5 | ZS1-0064 | 门套（成品） 宽度500mm以内 |  | m | 10.5000 |  |  |  |
| 1.6 | ###-0028 | 钢柱 |  | t | 1.2120 |  |  |  |
| 1.7 | ###-0029 | 钢梁 |  | t | 3.9830 |  |  |  |
| 1.8 | ###-0052 | 压型钢板楼承板 0.9 |  | m2 | 72.8220 |  |  |  |
| 1.9 | BK5W0048 | 塑料护套线 |  | m | 312.2700 |  |  |  |
| 1.10 | RA1E0006 | 绝缘线 BlV-500V 1×2.5mm2 |  | m | 696.0000 |  |  |  |
| 1.11 | RA1E0032 | 绝缘线 BlV-500V 1×4.0mm2 |  | m | 330.0000 |  |  |  |
| 1.12 | S01005009 | 配电箱 (磁卡表) DYKX2-160 |  | 台 | 1.0000 |  |  |  |
| 1.13 | SE1W0171 | LED灯带 |  | 米 | 48.6113 |  |  |  |
| 1.14 | SE1W0171 | LED灯带 |  | 米 | 68.3972 |  |  |  |
| 1.15 | SE1W0171 | 筒灯 |  | 套 | 6.0600 |  |  |  |
| 1.16 | SE6W0162 | 照明开关 |  | 只 | 5.1000 |  |  |  |
| 1.17 | SE6W0162 | 照明开关 |  | 只 | 1.0200 |  |  |  |
| 1.18 | SE6W0162 | 照明开关 |  | 只 | 2.0400 |  |  |  |
| 1.19 | SE8W0045 | 接线盒 |  | 个 | 51.0000 |  |  |  |
| 1.20 | T26W0002 | 光纤信息插座(双口) |  | 个 | 42.4200 |  |  |  |
| 1.21 | T26W0028 | 电话出线口 插座型单联 |  | 个 | 8.1600 |  |  |  |
| 1.22 | T26W0032 | 4对双绞线缆 |  | m | 204.0000 |  |  |  |
| 1.23 | W#100194 | 电线管 φ20 |  | m | 123.6000 |  |  |  |
| 1.24 | W#100300 | 吸顶式射灯 |  | 套 | 28.2800 |  |  |  |
| 1.25 | W#100370 | 5孔单相暗插座15A |  | 套 | 14.2800 |  |  |  |
| 1.26 | W#100393 | 400W变压器 |  | 台 | 6.0000 |  |  |  |
|   |   | 小计 | / | / | / | / |  |  |
| 2 |  | 机械 | / | / | / | / | / |  |
| 2.1 | JX009 | 电(机械台班) |  | KW·h | 1215.1039 | 1.10 |  |  |
|   |   | 小计 | / | / | / | / |  |  |

|  |
| --- |
| **增值税进项税额计算汇总表** |
| 工程名称：康保县怡安社区新时代文明实践所建设项目 | 第1页,共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) |
| 1 | 材料费进项税额 |  |
| 2 | 机械费进项税额 |  |
| 3 | 设备费进项税额 |  |
| 4 | 安全生产、文明施工费进项税额 |  |
| 5 | 其他以费率计算的措施费进项税额 |  |
| 6 | 企业管理费进项税额 |  |
| 7 | 暂列金额进项税额 |  |
| 8 | 专业工程暂估价进项税额 |  |
| 9 | 计日工进项税额 |  |
| 合计 |  |

1. **投标文件报送要求：**

1.服务商根据项目概况、采购清单等信息制定投标材料，至少应包含投标人资格证明材料、公司简介、报价单以及特别注明应提供的其他材料等。

2.所有报送材料均需加盖公章；报价单在公司名称处加盖公章，报价需求至少三个自然月内有效，若发现缺章、漏章、涂改等现象，报价单视为无效；报送材料密封在档案袋中，需要档案袋外粘贴密封条并加盖公章。