**威海经开区应急广播前端实施及配套设备采购项目**

**询价文件**

采 购 人：长城新媒体（河北）有限公司

日 期: 2023年10月

**一、询价采购公告**

**一、项目概况：**

1.采购人名称：长城新媒体（河北）有限公司

2.项目名称：威海经开区应急广播前端实施及配套设备采购项目

3.项目包段：前端实施及配套设备

4.项目预算金额：141110元

5.采购方式：比价

6.采购内容：设备采购及施工调试

7.项目实施期限：20日历天

**二、投标人资格要求：**

1.在中国境内依法注册的法人或其他经济组织，具有与本次招标内容相适应的经营范围和能力；

2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参与投标。

**三、投标文件递交：**

公告时间：2023年10月23日——2023年10月25日

开标时间：2023年10月26日 9:30

开标地点：河北经济日报社

**四、联系方式：**

项目联系人：郑女士 联系电话：13914736589

监督电话：0311-89863387

本公告发布媒体：长城网

**二、采购项目要求**

**一、采购内容**

设备及服务，详见清单

**二、采购要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **参数** | **单位** | **数量** |
| 1 | 平台对接费用(智慧中心) | 与现有智慧中心系统对接 | 宗 | 1 |
| 2 | 服务器 | CPU：4210\*2 内存：16G\*2 硬盘：2TSATA\*2 网卡：1000M\*2 电源：800W\*2 导轨 | 台 | 1 |
| 3 | 核心交换机 | 1、100/1000 Base-X 千兆光口24 个，复用的千兆电口4 个，10G SFP+万兆光口4 个，1 个 Console口、1个Manage口； 2、交换性能 336Gbps/3.36Tbps ；包转发率108Mpps/126Mpps；3、支持双电源（交流/直流），整机功耗60W； 4、支持32K MAC 地址； 5、ARP表2K； 6、为禁止非法终端(例如私接路由器)接入，支持终端类型库，能自动识别 PC、路由器、监控终端设备等。 7、支持交换机、边缘安全一体化平台管理界面。3年软硬件质保。 | 台 | 1 |
| 4 | 接入交换机 | 1、千兆电口24 个，千兆光口4 个，标准机架式设备；1个 Console 口，1个Manage 口；2、设备交换容量336Gbps/3.36Tbps；包转发率96Mpps/126Mpps； 3、设备支持 16K MAC 地址； 4、支持生成树 STP/RSTP；提高容错能力，保证网络 的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道， 提供冗余链路利用率。5.支持静态链路聚合。 6.支持端口镜像，一对一镜像，多对一镜像。 7.支持 DHCP Snooping；很好的避免了上网终端从非 法 DHCP 服务器分配的 IP 地址，引起的网络异常或安全隐患。 8.支持VLAN划分，支持4094个VLAN。 9.防雷等级6KV。 10.为禁止非法终端(例如私接路由器)接入，支持终端类型库，能自动识别 PC、路由器、监控终端设备等。 3年软硬件质保。 | 台 | 2 |
| 5 | 台式工作站 | CPU 型号：Intel i7-10700系列| CPU 频率≥2.9 GHz | 内存容量：16GB | 硬盘容量：512G SSD|同品牌宽屏液晶显示器23.8英寸|集成千兆|集成声卡 | 键盘：防水功能键盘 | 1000DPIUSB光电鼠标 。 | 台 | 2 |
| 6 | 二级等保评测 | 按照二级等保要求进行系统建设并通过专业检测机构的二级等保测评 | 项 | 1 |
| 7 | 千兆交换机 | 千兆以太网交换机； 支持8 个千兆端口；双工模式；交换容量16Gbps | 台 | 5 |
| 8 | 台式工作站 | 配置：I5 12400 ,内存容量：16GB DDR4；硬盘容量：512G SSD；集显；键鼠配备同品牌21.5英寸液晶显示器 | 台 | 3 |
| 9 | 防风喇叭 | 1、防风全铝外壳2、安装支架及零部件采用金属材质3、额定功率： 50W4、防水等级：IP66 | 个 | 50 |
| 10 | 高音喇叭 | 1、全铝外壳2、安装支架及零部件采用金属材质3、喇叭筒壁厚： 1.2mm4、喇叭口直径 ：53cm5、额定功率： 25W6、额定阻抗： 16±15%Ω7、频率范围： 200-6000Hz8、语言清晰度： ≥0.69、防水等级：IP66 | 个 | 20 |

**注：以上均为重要参数、指标，投标方投标内容低于采购要求的其投标无效。**

#### **三、响应文件构成**

（1）法定代表人身份证明书、（2）法定代表人授权委托书、（3）报价函、（4）分项报价明细表、（5）资格证明文件、（6）企业概况

#### **四、响应文件报送要求**

响应文件需加盖公章；若发现缺章、漏章、涂改等现象，响应文件视为无效；应将所有响应文件密封，并在封口处加盖公章作为骑缝章，开标前不得开封。

**附：响应文件要求**

**威海经开区应急广播前端实施及配套设备采购项目**

**响应文件**

供 应 商： （公章）

法定代表人或授权委托人 （签字或盖章）

日 期： 年 月 日

**一、****法定代表人身份证明书**

供应商名称：

单 位 性 质：

地 址：

成 立 时 间： 年 月 日

经 营 期 限：

姓 名： 性别： 年龄： 职务：

系 （供应商全称） 的法定代表人。

特此证明。

|  |
| --- |
| **附：法定代表人身份证双面扫描（或复印）件** |

供应商： （公章）

日 期： 年 月 日

**二、报价函**

致：XXXXXXXXXXXXX

我方全面研究了 询价文件，决定参加贵单位的本项目询价。我方授权（姓名、职务）代表我方（供应商名称）全权处理本项目询价的有关事宜。

1、我方自愿按照询价文件规定的各项要求完成本项目。我单位承诺本项目总报价为（大写）： ，(小写： 元)，服务期限（或交货期）： 。

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

3、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与采购有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

4、我方同意所递交的响应文件在30日历天的有效期内有效，在此期间，我方将受此约束。

供应商： （公章）

 法定代表人或授权委托人： （签字或盖章）

 日 期： 年 月 日**三、分项报价明细表（格式自拟）**

详见采购要求

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **合价（元）** | **参数** | **品牌型号** | **产地** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合价：大写： 元整 小写：¥ 元 |

注：1、表格不足可扩展、续填，但不可缺项。

2、供应商需综合考虑各项风险费用，一切少报、漏报项目均视为已含进总报价，成交后采购人不再另行支付。

供应商： （公章）

 法定代表人或授权委托人： （签字或盖章）

 日 期： 年 月 日

**四、资格证明文件**

（1）营业执照副本复印件；

（2）具备承担和实施本项目的相应能力的承诺函。

**附件：**

**承担和实施本项目的相应能力的承诺函**

致：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

我方全面研究了 询价文件，已完全了解询价文件中的采购内容及要求，决定参加贵单位的本项目询价。特郑重承若我方有能力完成本项目。

特此承诺。

供应商： （公章）

 法定代表人或授权委托人： （签字或盖章）

 日 期： 年 月 日

**五、****企业概况**

|  |  |
| --- | --- |
| 供应商全称 |   |
| 法定代表人 |  |
| 经营地址 |  |
| 企业类型 |  |
| 注册资本金 |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |
| 传真 |  | 电子邮箱 |  |
| 注册地 |  | 注册年份 |  |
| 经营范围 |  |
| 企业概况描述 |

**附件**

**关联企业情况声明**

供应商应提供关联企业情况，包括以下内容：
(1)法定代表人为同一人的不同单位名单：

(2)存在直接控股、管理关系的不同单位名单：

注：
1、供应商应如实填报此表，否则因其影响询价公正性的，其响应无效，并视为弄虚作假。
2、如供应商不存在以上某种情况，请在其后填写“无”。

供应商： （公章）

 法定代表人或授权委托人： （签字或盖章）

 日 期： 年 月 日